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Contrôle de l’acuité visuelle et Vision des couleurs (tous les 5 ans) selon
SN EN ISO 9712



	Nom:	      	Prénom:			     
Date de naissance:	     	No d‘identification ASEND: 	     



	date
	acuité visuelle proche 1) 
(SN EN ISO 9712 ou 
SN EN ISO 18490)
	acuité visuelle (optional) 2)
(SN EN ISO 9712 ou 
SN EN ISO 18490)
	Tampon /
signature spécialiste de la scène 5)
	Possible
Libération
d’employeur 6)

	
	correction 4)
	Acuité visuelle minimale de 0,8 (saisir la valeur) :
	correction 4)
	Acuité visuelle minimale de 0,8 (saisir la valeur) :
	
	

	
	
	droite
	gauche
	
	droite
	gauche
	
	

	     
	|_| oui
|_| non
	     
	     
	|_| oui
|_| non
	     
	     
	
	

	     
	|_| oui
|_| non
	     
	     
	|_| oui
|_| non
	     
	     
	
	

	     
	|_| oui
|_| non
	     
	     
	|_| oui
|_| non
	     
	     
	
	

	     
	|_| oui
|_| non
	     
	     
	|_| oui 
|_| non
	     
	     
	
	

	     
	|_| oui
|_| non
	     
	     
	|_| oui
|_| non
	     
	     
	
	

	Vision des couleurs (tous les 5 ans) 3):        Référence (par exemple échelle selon Ishihara tableau 1 bis 17 7))

	date
	
	Tampon /
signature spécialiste de la scène 5)
	Possible
Libération
d’employeur 6)

	     
	|_|
	sans restrictions
	
	

	
	|_|
	avec restrictions: Décrivez ici
	
	

	     
	|_|
	sans restrictions
	
	

	
	|_|
	[bookmark: Text37]avec restrictions: Décrivez ici
	
	

	Attention les explications au dos!
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	1) acuité visuelle proche:
avec au moins un œil, avec ou sans correction visuelle
a. SN EN ISO 9712: La vision proche doit être suffisante pour pouvoir lire des lettres Jaeger numéro 1 ou Times Roman 4.5 ou un symbole de vue similaire (hauteur 1.6 mm) à une distance de minimale 30 cm.
b. SN EN ISO 18490:
[bookmark: _Hlk115339141]Conforme aux exigences de la norme SN EN ISO 9712 à une distance de 40 cm ± 5 %, avec une hauteur de 0,73 mm et un éclairement de 220 à 450 lux, selon :
· Annexe A de la norme SN EN ISO 18490 : Tableau de lecture Radner 1
· Annexe B de la norme SN EN ISO 18490 : Échelle de Snellen 20/25

ou, alternativement : acuité visuelle de 0,63 à une distance de 32 cm ± 5 %

	2) acuité visuelle (SN EN ISO 18490 et SN EN ISO 8596):
La vision doit être suffisante pour pouvoir lire l'optotype standard (l'optotype standard) conformément à la norme SN EN ISO 8596, acuité visuelle de grade 0,8 dans au moins un œil avec ou sans lentilles correctrices, à une distance de 4 m ± 5 % et un éclairement de 220 à 450 lux.


	3) Vision des couleurs:
la vision des couleurs doit être suffisante pour que le titulaire du certificat reconnaisse et distingue les contrastes entre les couleurs et/ou les nuances de gris utilisées dans les méthodes NDT pertinentes, comme spécifié par l'employeur
Le test de vision des couleurs doit soit confirmer que la personne a une vision des couleurs acceptable sans limitations, soit indiquer des limitations de la vision des couleur
S'il existe une limitation de la perception des couleurs, l'employeur doit confirmer si cette condition entraîne ou non une ou plusieurs limitations dans le processus ou les techniques spécifiques à l'application
L'éclairement doit être au moins compris entre 400 et 500 lux à une température de couleur de 3300 à 8000 K.


	4) Correction:
wird für den Sehfähigkeitsnachweis eine Sehhilfe verwendet, muss diese Sehhilfe auch während der Prüfung benutzt werden.


	5) spécialiste de la scène:
Selon la directive SGZP, point. 5.1


	6) Approbation par l'employeur:
Dans certains cas, une preuve de vue suffisante doit être confirmée par l'employeur


	7) Test d'Ishihara sur la vision des couleurs :
Lors des tests d'Ishihara comportant 24 ou 38 tableau, les 17 premières tableau doivent être reconnues sans erreur
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ASEND.




